ГКОУ «Максатихинская школа - интернат»

**Открытый урок в 8 классе**

**по теме:**

«Обработка среза горловины платья подкройной обтачкой»

**Провела:** учитель швейного дела

Лященко Людмила Аркадьевна

М. Володарка

2018г.

**Тема урока:** Обработка среза горловины платья подкройной обтачкой.

**Цели:**

* применить навык правильного выполнения трудовых операций по обработке среза горловины подкройной обтачкой, опираясь на прошлый опыт; закрепить знания учащихся по изготовлению цельнокроеного платья.
* Развивать процессы мышления, памяти, речи на основе устных ответов; развивать глазомер и мелкую моторику рук.
* Воспитывать трудолюбие, аккуратность, самостоятельность.

**Оборудование и наглядность**: детали кроя, обтачки, образцы обработки срезов косой обтачкой и подкройной обтачкой, предметно-технологические карты, карточки - задания, лист с планом работы, нитки, иглы, швейные машины,утюг.

**Словарь: подкройная обтачка.**

**Ход урока.**

**I. Организационный момент.**

* Проверить готовность учащихся к уроку
* Коррекционное упражнение на развитие глазомера и мелкой моторики рук.
* Задание: На полоске из бумаги выполнить подгиб 5 мм. После выполнения упражнения проверить подгиб по линейке.
* Карточка-задание: Определите на глаз размер полоски. (5мм, 7мм, 10мм)

**II. Актуализация опорных знаний.**

- Над каким изделием мы с вами начали работать? (цельнокроеное платье)

- К какому типу носки относится цельнокроеное платье? (плечевому)

- Сколько деталей имеет крой цельнокроеного платья? (Крой цельнокроеного платья имеет две детали.)

- Как они называются? (Они называются: перед и спинка.)

- Чем отличается деталь переда и спинки? (Вырезом горловины, на детали переда он глубже)

**III. Сообщение темы урока:**

- На доске висит план по пошиву цельнокроеного платья: - Давайте вспомним его (читают вслух)


1. Обработка подкройных обтачек.
2. Обработка вытачек на деталях кроя переда и спинки.
3. Обработка плечевых срезов.
4. Обработка среза горловины.
5. Обработка боковых срезов.
6. Обработка срезов пройм.
7. Обработка нижнего среза.
8. Окончательная отделка изделия.

* На какой операции мы с вами остановились? (4)

- Сегодня на уроке вам предстоит обработать срез горловины подкройной обтачкой. (Вывешиваю тему на доску)

**-** Мы уже учились с вами обрабатывать срез горловины косой и подкройной обтачкой.

* Почему обтачку называют подкройной? (Выкраивается по форме среза горловины).
* Назовите срезы подкройной обтачки. (Отлетной, притачивания, плечевой).

***Инструктаж по ТБ*** 

- Какие инструменты и приспособления вам понадобятся в вашей работе? *(ножницы, игла, швейная машина, утюг)*

*А сейчас вспомним правила безопасной работы с ними.*

Закончите предложения:

* Во время работы иголки и булавки хранить… (в игольнице).
* Нельзя держать ножницы… (открытыми, близко около вращающихся частей машины).
* Во время работы на машине при заправке нити в ушко машинной иглы…(отключить машину, убрать ноги с педали).
* Руки во время включения и выключения электрического утюга должны быть….(…сухими)


***Составление технологической карты «Обработка среза горловины подкройной обтачкой»***  (карточки у каждого на столе, одна девочка у доски)

- У вас уже есть небольшой опыт обработки горловины подкройной обтачкой. Используя, образец и карточки с перепутанной последовательностью составьте план обработки среза горловины.

– расставляют последовательность;

- сверяемся с доской.

- Работа у доски (поочереди) - на столе лежат образцы последовательности обработки ваше задание, нужно правильно их развесить под пунктами.

***Пальчиковая гимнастика*:** 

* 1. «Колечко»

Пальчик к пальчику приходит,

Друга он себе находит.

Будут пальчики дружить,

В гости часто приходить.

«Тучка»

Мы наши пальчики сплели

И вытянули ручки.

Ну а теперь мы от земли

Отталкиваем тучки.

2. Закрыли глаза, вспомнили какое время года у нас сейчас, представили снежинки.

Открываем глаза - смотрим, не поворачивая головы на лево, на право, вниз, вверх.

**IV. Практическая работа.**

* - Обработка среза горловины с использованием тех. карты.

1. Наложить обтачку, приколоть булавками,

2. Приметать обтачку к основной детали.

3. Притачать обтачку к срезу горловины.

1. Отогнуть обтачку, выправить и выметать шов. (Перекат шва 1мм.)
2. Настрочить обтачку на 3-5 мм от края.

* -Во время практической работы **физминутка.** 

- в течение практической работы текущий инструктаж

- контроль организации рабочего места

- контроль правильности выполнения операций

- контроль соблюдения технологической последовательности

- контроль соблюдения техники безопасности

- оказание помощи учащимся, испытывающим затруднения

* ***- Проверка качества работы*** (карточка)- самоконтроль

**V. Подведение итогов.**

- Анализ качества изделия. Оценка.

Сегодня вы освоили технологию обработки среза горловины подкройной обтачкой. С работой справились все.

Молодцы!